***Опросный лист*** ***на поставку комплектного устройства ШЭ-АПС-БАВР***

Отметьте знаком  (редактируется двойным нажатием) то, что Вам требуется, или впишите данный параметр.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение шкафа** | | | | | | | | | |
| Номинальный ток вторичных обмоток ТТ | | (5/1) А | | | | | | | |
| Климатическое исполнение | | УХЛ1 | | | УХЛ3 | | | | |
| Подвод кабеля | | Сверху | | | Снизу | | | | |
| Необходимость функции ВНР | | Да | | | Нет | | | | |
| Наличие трансформаторов напряжения и/или  ТСН до ВВ на секцию | | Да | | | Нет | | | | |
| **Схема электроснабжения распределительного устройства** | | | | | | | | | |
| Количество ВВ на 1СШ |  | | | | | | | Количество ВВ на 2СШ | |
| 1ВВ | 1ВВ | |
| 2ВВ | 2ВВ | |
| 3ВВ | 3ВВ | |
| Номинальное напряжение РУ | | 6 кВ | 10 кВ | | | 20 кВ | | | 35 кВ |
| Требуемое время переключения | | не более 40 мс | | 40÷65 мс | | | 65÷85 мс | | |
| Наличие свободной релейной обмотки на существующих ТТ БАВР | | Да | | | | Нет | | | |
| Минимальные габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм | | 2100х800х800 | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Параметры схемы электроснабжения** | | | | | | | | | |
| Вводной выключатель: тип, привод, номинал | |  | | | | | | | |
| Секционный выключатель: тип, привод, номинал | |  | | | | | | | |
| Тип КРУ / КСО | |  | | | | | | | |
| Тип установленной РЗА ВВ, СВ, тип | |  | | | | | | | |
| Замена на ВВ, тип, номинал | | Да | | | | Нет | | | |
| Замена на СВ, тип, номинал | | Да | | | | Нет | | | |
| Замена РЗА, ВВ, СВ, тип | | Да | | | | Нет | | | |
| Оперативный ток (=/≈, номинал) | | =220В | | ≈ 220В | | | =110В | | |
| **Дополнительные работы** | | | | | | | | | |
| СМР+ПНР (работы под ключ) | | Да | | | | Нет | | | |
| Шефнадзор СМР | | Да | | | | Нет | | | |
| Шефнадзор ПНР | | Да | | | | Нет | | | |
| **Интерфейс связи с АСУ ТП** | | | | | | | | | |
| Протоколы связи | | Modbus RTU, Modbus TCP, FTP, SNTP | | | | | | | |
| Тип канала связи | | TX | | | | FX | | | |
| **Примечания** | | | | | | | | | |
| 1) При аварии на 1 секции, подаются команды на отключение всех смежных ВВ и включение СВ. | | | | | | | | | |
| **Контактные данные лица, заполнившего карту заказа** | | | | | | | | | |
| ФИО, должность | |  | | | | | | | |
| Наименование предприятия | |  | | | | | | | |
| Контактный телефон, E-mail | |  | | | | | | | |